R_1 R_2

ETHERNET 128.10.0.0/16

WI-FI NETWORK 128.210.0.0/16 ISP 9.0.0.0/8

Merlin Lancelot Guenevere

128.10.0.3 128.10.0.26 128.10.0.8

128.210.0.50

128.10.0.6 128.10.0.250

9.0.0.76

128.210.0.3

Figure 5.18 The example network from Figure 5.17 with IPv4 addresses assigned to hosts and routers.